
With SREG edit, possibility to edit QE when bit is set, otherwise it is disabled.
100ms delay between each busy status check during SPI 25 erase.
SREG remove protection popup for erase and write SPI memories.
ajout d'un delais de 10ms apres l'ecriture des status registers et 5ms dans chaque boucle de controle(sauf NAND).

Repositionnement des boutons Detect et Adaptateur en fonction du contenu.
///
2.0.1.17
///
Fix AVR use with USBASP (+CS low at USBASP initialisation).
Generalisation autosize.
Fix detection of some old SPI components (using opcode AB and 15)
AVR SPIEN plus codé en dur.
modification de la lecture/ecriture des status register en fonction du type dans statbits.xml.
Dpi scaling de sregeditForm
ajout item ID dans CurrentICParam
no save to file dialog if buffer is empty.
unlock button disabled by defaut.
search datasheet button of current chip.
SPI_25_EX4B plus utilisé.
AVR import file bug fixed (when not multiple of page size).
MACRONIX SPI flash protection removal enhancement. (when WPSEL=1)
i2c write delay increased.
visibility of progressbar for short delays.
better support for high resolution screens
verification of SPI ID <> 00 00
support of I2C CT1C08 component.
support of I2C (SPD) AT34C04 component.
support of I2C 24C00 component.
///
2.1.0.18
///
93C46 8bits detection bug workaround
///
2.1.0.19
///
Changed 93Cxx detection algorithm (for 93C46).
suppress 50h opcode before Write register (non volatile).
Spi Nand protection bits set to zero silently for erase and program. 
Spi Nand erase and program success/fail message based on e-fail and p-fail status.
mainform parentfont to false.
support of SPI F-RAMs.
fix M25P05/M25P10/M25P20/M25P40/M25P80 detection of first generation chips.
chiplist update.
///

2.2.0.0
///
Исправлено: обнаружение ICE25P05, AMIC A25L05...A25L16.
Добавлено значение размера резервной области для SPI NAND в chiplist и добавлена ​​соответствующая переменная _IC_Spare в скриптах.
Нет расчета CRC в скриптах.
Расчет CRC в меню буфера.
Обновление скриптов.
chiplist, добавлены производители Zetta, FMD, XTX.
Добавлена поддержка M93S46, M93S56, M93S66, ER5911, ER5912, MSM16911, 93C57 (требуется специальный адаптер).
Поддержка "MultiDies" SPI Nor и SPI Nand (подобно WINBOND W25M512JV, W25Q01JV, W25M02GV...)
Улучшение времени программирования старых микросхем SST (время сократилось в 2,7 раза в худшем случае).
Возможность чтения и записи резервной области SPI NAND. (для опытных пользователей)
Улучшена поддержка SPI и I2C F-RAMs (скорость записи = скорость чтения, быстро!).
Поддержка файлов ASUS .CAP , при открытии двоичные файлы анализируются и при необходимости конвертируются в bin (независимо от расширения файла).
Улучшен поиск чипов, мультикритерий по названию(куску) и напряжению с джокером '*'. напр.: 25q*1.8 покажет все xx25Qxxx с питанием 1.8В  
Различные улучшения интерфейса и алгоритмов.
Доступ к справочным документам, по щелчку правой кнопкой мыши на адаптерах и программаторах.
Chiplist, обновление структуры, + добавлено и исправлено много позиций.
Возможность видеть больше программаторов на базе CH341, таких как 'CH341 black' и 'CH341 green' с модификациями 3,3/5,0 вольт, а также китайский программатор с перевернутым положением микросхем с сайта https://skygz.taobao.com, ( другие по запросу)
примечание: chiplist больше не редактируется, но импорт в базу данных можно сделать в любом случае (см. документы в chiplist.zip).

2.2.0.1
///
Исправлена ошибка обнаружения размера страницы AT45DB642.
2.2.0.2
///
Новый SPI DATA FLASH, AT45DB641, AT45DB322, AT45DB1282, AT25PE20, AT25PE40, AT25PE80, AT25PE16.
Исправлена ошибка сравнения, когда размер файла меньше, чем размер чипа.
2.2.0.3
///
При нажатии кнопки READ буфер редактора предварительно заполняется FF, если он пуст. 
Исправлена ошибка с «blankcheck», когда буфер редактора пуст.
2.2.0.4
///
Длина буфера записи увеличивается (при необходимости), чтобы быть кратной размеру страницы.
Улучшен контроль стирания чипов SPI NOR. Предупреждающее сообщение отображается, если время стирания меньше одной секунды.
Возможность добавления пользовательских растровых изображений и адаптера программиста специально для USBASP.
2.2.0.5
///
Улучшение поддержки MCU NU76E003.
Добавлен MICRON SPI N25W032A11, N25W064A11, N25W128A11.
исправлено обнаружение ST95P08.
Новая прошивка USBASP для поддержки версии 2.2.0.5 (обновление обязательно для пользователей USBASP).
Исключение программатора на основе чипа CH552 (Minpro 341).
Исправлен дисплей AVR Eeprom.
Добавлена поддержка PCA9500.
исправлены функции I2CWriteByte и I2CReadByte для скриптов.
исправлена проверка I2C.
Улучшение обнаружения I2C SPD 34x04 и снятие защиты.
Улучшение обнаружения AT45DB641E и AT45DB642D.
2.2.0.6
///
Улучшение поддержки и обнаружения старых AT24C01, X24C01.
исправление ошибки проверки AVR при нечетном размере буфера.
Различная обработка ошибок преобразования .hex в .bin.
2.2.0.7
///
Файлы .eep открываются как .hex.
Количество байтов в строке регулируется в соответствии с шириной приложения в диапазоне от 16 до 32.
исправлена проблема чтения AT24C01, X24C01 с USBASP.
Новая прошивка USBASP для поддержки версии 2.2.0.7 (обновление обязательно для пользователей USBASP).
Исправлена ошибка чтения / записи NOR flash более 256 Мбит, когда размер буфера меньше 128 Мбит.
2.2.0.8
///
Добавлена поддержка BR9010 / 20/21/40/41/80/16.
Поддержка EON, WINBOND, GIGADEVICE 'OTP / Security registers' (должна быть отмечена опция SPI "Expert").
исправлена ошибка адресации MSM16811.
Улучшен процесс стирания микросхем PM25LQ512 / 010/020/040.
Файлы .eep по умолчанию открываются во вкладке EEPROM.
Размер чипа по умолчанию CT1C08 изменен с 64 до 36 байт.
Добавлена поддержка PUYA SPI NOR.
Улучшения обнаружения и удаления защиты I2C SDP 34x04 / 34X02.
Улучшен процесс стирания и программирования микросхем AT25DFxxx.
Улучшения импорта / экспорта файлов IntelHex.

2.2.0.9
///
Новый китайский перевод.
Незначительные изменения в переводах на другие языки.
Исправлена ошибка чтения / записи 2 'planes'  ESMT, MICRON Spi NAND.
Добавлена поддержка WINBOND W25Mxxx SpiStack (NOR + NAND).
Добавлена поддержка TC97101, TC89101 / 102, TC89121 / 122, CXK1011 / 12/24, M6M80011 / 21/41.
Добавлена поддержка AK93C45A / 55A / 65A / 75A / 85A / 95A / 10A.
Добавлена поддержка AK6420A / 40A / 80A / 16A.
Добавлена поддержка X24165 / 325/645.
Добавлена поддержка TC9WMA1FK, TC9WMA2FK.
Поменяны местами MSB <-> LSB данные BR9010 / 20/40/80/16.
Добавлена поддержка AT90S1200,2313,2323,2343,4414,4434,4433,8515,8535, ATtiny12,15,22
Добавлены опции обнаружения.

//2.2.0.10
Исправлена ошибка обнаружения I2C
